NO	납 품 업 체 명	용 량	방 식	장 소	비 고
1	(주)대한	5TON/Hr	수냉식	천안	100℃→40℃
2	한국주강(주)	10TON/Hr	수냉식	함안	100℃→40℃
3	삼영엠텍(주)	5TON/Hr	수냉,송풍식	칠서	130℃→40℃
4	미진금속(주)	10TON/Hr	수냉,송풍식	창원	150℃→40℃
5	대원제강(주)	5TON/Hr	수냉,송풍식	인천	120℃→40℃
6	한국주철관공업(주)	15TON/Hr	수냉,송풍식	부산	100℃→40℃
7	마천캐스트(주)	6TON/Hr	수냉,송풍식	진해	120℃→40℃
8	우리화학(주)	6TON/Hr	수냉,송풍식	인천	80℃→40℃
9	동산금속(주)	6TON/Hr	수냉식	창원	80℃→35℃
10	경동특수주강(주)	6TON/Hr	수냉식	부산	80℃→35℃
11	희원금속(주)	10TON/Hr	수냉,송풍식	부산	100℃→40℃
12	신한금속(주)	10TON/Hr	수냉식	진해	80℃→35℃
13	현대중공업(주)	6TON/Hr	수냉식	울산	110℃→40℃
14	대신금속(주)	10TON/Hr	수냉,송풍식	함안	150℃→40℃
15	마천캐스트(주)	10TON/Hr	수냉식	진해	80℃→35℃
16	한주엔지니어링	5TON/Hr	수냉,송풍식	김해	80℃→30℃
17	INI스틸(주)	20TON/Hr	수냉,송풍식	인천	150℃→40℃
18	극동금속(주)	10TON/Hr	수냉식	대구	150℃→40℃
19	해원금속(주)	6TON/Hr	수냉,송풍식	대구	120℃→40℃
20	대진메탈공업(주)	10TON/Hr	수냉,송풍식	김해	120℃→40℃
21	중앙금속(주)	5TON/Hr	수냉식	대구	80℃→30℃
22	세홍규사(주)	7TON/Hr	수냉,송풍식	포항	100℃→25℃
23	삼우금속(주)	9TON/Hr	수냉,송풍식	대구	진행중
24	세홍규사(주)	7TON/Hr	수냉,송풍식	포항	진행중
25	대아금속(주)	5TON/Hr	수냉,송풍식	대전	100℃→25℃
26	중앙금속(주)	5TON/Hr	수냉식	대구	80℃→30℃
27	우성금속(주)	6TON/Hr	수냉식	대구	120℃→30℃
28	한국주강(주)	10TON/Hr	수냉식	함안	80℃→30℃
29	세일금속	5TON/Hr	수냉,송풍식	밀양	120℃→30℃
30	재진주물	5TON/Hr	수냉식	대구	80℃→30℃
31	한국중기	10TON/Hr	수냉,송풍식	대전	120℃→30℃
32	대영금속	10TON/Hr	수냉,송풍식	대전	120℃→30℃
33	세홍규사	10TON/Hr	수냉식	포항	80℃→30℃
34	(주)대중	15TON/Hr	수냉식	대구	80℃→30℃
35	금강밸브	10TON/Hr	수냉,송풍식	대구	120℃→30℃
36	중앙금속	5TON/Hr	수냉,송풍식	부산	120℃→30℃
37	월성산업	5TON/Hr	수냉,송풍식	마천	120℃→30℃
38	대농금속	10TON/Hr	수냉식	대구	80℃→30℃
39	동양레어메탈	10TON/Hr	수냉,송풍식	부산	120℃→30℃
40	고려금속	6TON/Hr	수냉,송풍식	경주	180℃→30℃
41	성신금속	10TON/Hr	수냉식	대전	120℃→30℃
42	태백주철	15TON/Hr	수냉식	대구	80℃→30℃
43	무안금속	10TON/Hr	수냉,송풍식	대구	120℃→30℃
44	천지금속	3TON/Hr	수냉식	칠서	80℃→30℃
45	태백주철	3TON/Hr	수냉,송풍식	대구	120℃→30℃
46	두산중공업	20TON/Hr	수냉,송풍식	창원	150℃→40℃
47	대중	20TON/Hr	수냉,송풍식	대구	150℃→40℃
48	일광주공	5TON/Hr	수냉식	부산	80℃→30℃
49	중앙금속	10TON/Hr	수냉,송풍식	대구	150℃→40℃
50	건우금속	10TON/Hr	수냉,송풍식	대구	150℃→40℃

NO	납 품 업 체 명	용 량	방 식	장 소	비 고
51	동희금속	5TON/Hr	수냉,송풍식	대구	150℃→40℃
52	희원금속	10TON/Hr	수냉,송풍식	부산	150℃→35℃
53	성화주공	10TON/Hr	수냉,송풍식	경산	150℃→40℃
54	일동금속	5TON/Hr	수냉식	부산	80℃→30℃
55	금화주강	15TON/Hr	수냉,송풍식	양산	150℃→35℃
56	삼신밸브	10TON/Hr	수냉,송풍식	천안	150℃→35℃
57	애니텍	15TON/Hr	수냉,송풍식	함안	150℃→35℃